科环审批〔2026〕20号

四川省科学城生态环境局
关于绵阳交发港航开发有限责任公司

科学城杜家沟、申家沟排涝设施整治项目
生态环境影响报告表的批复
绵阳交发港航开发有限责任公司：

你单位报送的《绵阳交发港航开发有限责任公司科学城杜家沟、申家沟排涝设施整治项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现对报告表批复如下：

一、建设内容和总体要求
绵阳交发港航开发有限责任公司拟于四川省科学城片区杜家沟和申家沟沿线实施“科学城杜家沟、申家沟排涝设施整治项目”，本项目主要包括河道工程、生态治理工程、桥梁工程三大部分。其中河道工程主要对杜家沟、申家沟进行排涝整治，包含申家沟整治3000米、杜家沟整治550米，堤防改造883.183米，新建钢坝2座，清淤3.55千米，拆除闸门一座，拆除固定堰一座，智能化终端感知设备建设等内容；生态治理工程主要对申家沟、杜家沟沿线总面积约2.108万平方米，包含广场铺装、新增绿化、休憩廊架、水景、挑台等；桥梁工程主要对申家沟3号桥、界区1号管桥、杜家沟1号桥共3座既有桥梁维持原设计标准进行维修及新建申家沟人行桥1座，新建长度为27米，宽度为4米，结构型式为钢板梁，桥梁设计安全等级为一级，设计使用年限为50年，设计洪水频率为1/100，抗震等级为地震动峰值加速度为0.1g，地震动加速度反应谱特征周期0.4s，抗震设防分类为丁类。
项目总投资9883.21万元，其中环保投资41.74万元。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目。绵阳市发展和改革委员会具文《绵阳市发展和改革委员会关于科学城杜家沟、申家沟排涝设施整治项目可行性研究报告的批复》（绵市发改〔2026〕116号）（项目代码：2512-510700-04-01-767717），同意项目建设。项目符合国家现行产业政策。

绵阳市住房和城乡建设委员会具文《绵阳市住房和城乡建设委员会关于科学城杜家沟、申家沟排涝设施整治项目初步设计的批复》（绵住建委发〔2026〕88号），同意项目初步设计方案；四川省科学城自然资源和规划局具文《关于科学城杜家沟、申家沟排涝设施整治项目办理用地规划许可和工程规划许可证的复函》（科自然资规函〔2026〕3号），明确本项目位于中物院自有用地权属范围内，建设性质为更新改造，无需办理规划审批等相关手续。项目建设符合项目建设符合绵阳市现行生态环境分区管控要求。
按照报告表所列项目建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制，我局同意该项目建设，你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运行中应重点做好以下工作

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期须严格执行国家及四川省、绵阳市大气污染防治要求，按《报告表》落实喷淋围挡、车辆冲洗、洒水清扫、裸露覆盖固化或绿化等措施，控制扬尘废气。清淤安排在枯水期并避开夏季高温，分段施工；淤泥用全封闭罐车随清随运、不现场堆存，运输尽量避开居民密集区。加强非道路移动机械管理，进场前检修保养，优先使用电、天然气等清洁能源，禁用燃煤和劣质燃料，尾气不达标设备加装净化器。运输车辆合理选线、密闭运输，禁止沿途抛洒，扬尘排放须满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）限值。营运期加强过往车辆管理，减轻汽车尾气影响。

（二）严格落实水污染防治措施。施工期，项目不设置机修点，施工机械维修及车辆清洗依托沿线已有设施。基坑排水经集水井沉淀后排入河道下游。施工机械及车辆冲洗废水经静置沉淀、隔油处理后回用，不外排。施工期生活污水依托项目沿线已有设施处理。运营期智慧公厕生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，进入科学城污水处理厂处理达标后排放。严禁在河道内清洗设备、排放施工废水，严禁废渣排入地表水体。

（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期，施工单位必须选用《低噪声施工设备指导名录（2024年版）》中有关标准的施工机械和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺；禁止夜间施工；施工前张贴安民告示并公布投诉电话；靠近科学城一区居民楼一侧设移动隔声屏障；优化施工平面及运输路线，途经居民、科研基地减速禁鸣；设备车辆定期检修保养；材料装卸采用人工传递为主，文明施工并健全管理制度；临近声环境保护目标处施工时设置施工围挡。施工期间噪声须满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。项目土石方按“水土保持方案”要求处置，弃方运至科学城主干道及支路改造工程综合利用；清淤淤泥随清随运、不暂存，运至科学城主干道及支路改造工程晾晒风干后绿化利用；建筑垃圾分类收集，能回用的尽量回用，不能回用的集中堆放并定期清运至政府指定弃渣场处置；施工期产生的生活垃圾交环卫部门收集处置。
（五）严格落实水土保持与生态保护措施。严格控制工程占地和施工范围，减少植被破坏与临时占地，规范土石方调运及机械、垃圾管理。水生生态方面，枯水期施工，采用围堰截流导流并防渗，严禁机械下水，基坑集水沉淀后抽排，严禁向河道倾倒垃圾、污水和施工废水。水土保持方面，分区落实工程、植物和临时措施，雨天禁止开挖，裸露面及时覆盖，车辆出场清洗，施工后期做好边坡防护和生态恢复。完工后及时恢复迹地，覆土植草并落实抚育管理。
（六）严格落实环境风险防范措施。严格按相关规范设计和施工，并制定详细的施工方案和安全操作规程，施工时应将环境风险防范措施做为工程监理重点工作，成立环境风险事故领导小组并制定完善的应急预案，如发生安全、油料泄漏污染事故、污废水事故排放等事故，立即实施应急措施，按要求及时上报相关部门。 
（七）其他事项按《报告表》要求执行。

三、本项目不设置总量控制指标。

四、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

建设项目的生态环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的生态环境影响评价文件。建设项目的生态环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其生态环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、其他事项

四川省科学城生态环境局负责该项目在科学城辖区内的“三同时”监督检查和运行后日常环保监督管理工作。你单位须按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。
四川省科学城生态环境局
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