附件6

分项报价表

项目名称	项目特征	计量单位	数量	品牌	单价	合价
四分类箱柜式垃圾分类收集设
施（无冲洗功能）	1.收集点尺寸:
3750mm*1570mm*2300mm(+50mm，箱体正面全域涂装标准化垃圾分类标识，标识遵循国家分类规范。箱体高度应符合人性化设计，适配大多数成年人站立投放的人体工学需求，无需弯腰即可轻松完成垃圾投放操作。高度约1.6-1.8米。箱体顶部设置两盏照明感应灯，瓦数范围在5-15瓦之间。
2.箱体整体为静电喷塑，材质为镀锌板材(厚度≧1.5mm)。不同垃圾品类(可回收物、厨余垃圾等)对应独立标识区块，搭配清晰文字说明与直观图案，实现快速识别。标识区域下方精准对应各独立柜组，柜组为封闭式设计，有效遏制异味扩散与蚊虫滋生。3.每个柜组下方均设置脚踏式开门装置，脚踏板采用防滑不锈钢材质，耐磨抗锈蚀。通过踩踏脚踏板即可联动开启上端垃圾投放口盖板。投放口开启角度适配垃圾投放需求，边缘经圆角打磨处理，避免划伤;盖板关闭时通过柔性密封胶条实现紧密贴合，增强防异味、防蚊虫效果4.箱体背面为专属清运区域，采用分段式独立开门设计，每个柜组对应单独清运门。各清运门均配置简易密码挂锁，锁具结构可靠且支持密码重置。	个	17
四分类箱柜式垃圾分类收集设
施（带冲洗功能）	1.收集点尺寸:
4400mm*1570mm*2300mm(士50mm)，箱体正面全域涂装标准化垃圾分类标识，标识遵循国家分类规范。箱体高度应符合人性化设计，适配大多数成年人站立投放的人体工学需求，无需弯腰即可轻松完成垃圾投放操作。高度约1.6-1.8米。箱体顶部设置两盏照明感应灯，瓦数范围在5-15瓦之间。2.箱体整体为静电喷塑，材质为镀锌板材(厚度兰1.5mm)。不同垃圾品类(可回收物、厨余垃圾等)对应独立标识区块，搭配清晰文字说明与直观图案，实现快速识别。标识区域下方精准对应各独立柜组，柜组为封闭式设计，有效遏制异味扩散与蚊虫滋生。
3.每个柜组下方均设置脚踏式开门装置，脚踏板采用防滑不锈钢材质，耐磨抗锈蚀。通过踩踏脚踏板即可联动开启上端垃圾投放口盖板。投放口开启角度适配垃圾投放需求，边缘经圆角打磨处理，避免划伤;盖板关闭时通过柔性密封胶条实现紧密贴合，增强防异味、防蚊虫效果。4.箱体背面为专属清运区域，采用分段式独立开门设计，每个柜组对应单独清运门。各清运门均配置简易密码挂锁，锁具结构可靠且支持密码重置。5.加洗手池，增加后面余料水龙头可以外接冲洗，做给排水。	个	4
五分类箱柜式垃圾分类收集设
施（无冲洗功能）	1.收集点尺寸:
4700mm*1570mm*2300mm(+50mm)，箱体正面全域涂装标准化垃圾分类标识，标识遵循国家分类规范。箱体高度应符合人性化设计，适配大多数成年人站立投放的人体工学需求，无需弯腰即可轻松完成垃圾投放操作。高度约1.6-1.8米。箱体顶部设置两盏照明感应灯，瓦数范围在5-15瓦之间。
2.箱体整体为静电喷塑，材质为镀锌板材(厚度≧1.5mm)。不同垃圾品类(可回收物、厨余垃圾等)对应独立标识区块，搭配清晰文字说计，有效遏制异味扩散与蚊虫滋生，
3.每个柜组下方均设置脚踏式开门装置，脚踏板采用防滑不锈钢材质，耐磨抗锈蚀。通过踩踏脚踏板即可联动开启上端垃圾投放口盖板。投放口开启角度适配垃圾投放需求，边缘经圆角打磨处理，避免划伤;盖板关闭时通过柔性密封胶条实现紧密贴合，增强防异味、防蚊虫效果。4.箱体背面为专属清运区域，采用分段式独立开门设计，每个柜组对应单独清运门。各清运门均配置简易密码挂锁，锁具结构可靠且支持密码重置明与直观图案，实现快速识别。标识区域下方精准对应各独立柜组，柜组为封闭式设	个	3
环卫垃圾箱(660L)	①产品名称:环卫垃圾箱660L;
②产品尺寸:长140cm、宽78cm、高123cm;
③产品材质:HDPE新料;
④产品颜色:绿色;
⑤产品自重:约46KG。产品壁厚6mm;产品附4个万向轮，前两轮带刹车装置。	个	123
......
合计

注：1. 表格栏目不得空白，报价可填写：“无”、“免费”、“已含”等字样。

2.单价包括项目实施过程中发生的全部费用，包括但不限于运输费、保险费及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

报价日期：